Система за контрол на Ламбда-A / 1 се използва за преобразуване на природен газ пропан-бутан и превозни средства, оборудвани
електронно впръскване на горивото, каталитичен конвертор и Ламбда сонда.
Основните компоненти на системата са:
- Компютърна обработка на сигналите от ламбда сензора, тъй като властта и
ускорение сензор позиция дроселовата клапа (TPS)
- Linear механизъм със стъпка моторни
- Контрол модул (Switch индикатор)
Метан-редуктор TN1.TN1 B.TN1 ПКР, SIC TN1 Б / пропан-бутан редуктор SE81, SE81 SIC
- Смесване добре проучено.
Система за контрол на Ламбда-A / 1 SELF е: той съчетава простотата на адаптиране на капацитета
автоматично да се адаптира към различни условия на carburetion, винаги предлага
стехиометрични смес за оптимално поведение на каталитичен конвертор и осигуряване
отлична управляемост.
Съдържа в паметта на напрежение, което съответства на смес Ламбда сонда
стехиометрични, когато LCS/A1 получи напрежение от ламбда сензор и тази стойност
напрежение в сравнение с тези в паметта и в случай на различия в компютъра пилот
линейния механизъм, различен от газовия поток правилно.
LCS/A1 е от изключителна надеждност и прецизност: благодарение на по-мощни моторни STEPPER е в състояние да
дръжка всяка ситуация на работа без влошаване с течение на времето.


Ламбда контрол система - А / 1 включва множество функции, за да отговарят най-добре да
характеристики на различните модели на превозни средства, техните нужди и видове гориво, пропан-бутан или компресиран природен газ.
Тези функции са разделени в непрограмирани, които са в основата на функционирането на
LCS/A1e в програми, които могат да бъдат променени от инсталатора използва тестер
програмист, като по този начин допълнително оптимизиране преобразуването.


Програмируеми функции, които не са предвидени dall'LCS-A / 1:
- Индикатор за количеството на горивото;
- Безопасност на устройство, което прекъсва доставките на клапаните да бъдат спрени
двигател
- Съревнование Ламбда;
- Автоматично изпращане започва на бензин и гориво;
- Възможност да започнат спешни газ просто като действа върху ключа;

ВРЪЗКИ
Важно Направете всички връзки без електричество на LCS-A / 1 (за тогава
Две предпазители отпуска само с електрически връзки завършен).
За успеха на програмните задачи, трябва да сте сигурни
12V SC не са във времето.
ВНИМАНИЕ: Да премине всички електропроводи, далече е възможно повече от кабели с високо напрежение и антена.

Синьо-жълта тел (Винаги свържете сигнал тел дроселовата клапа TPS позиция).
Черно Wire (Терен на двигателя, а не на тялото)
Жълти кабели (за захранване на определяне на инжектори, когато колата отива на газ)
Грей конец (ламбда сигнал за бензин компютър инжекция)
Wire виолетов (сигнал ламбда)
Червен Wire (свързан с положителни подключа)
Браун тел (свързани с тел на тахометър или отрицателния полюс на спирала. Ако
Автомобилът е оборудван със запалване multibobina, свържете отрицателно на една от тях).
NB В случай на системи с бобина на всеки цилиндър, имайте предвид, че свързване
отрицателна, за превключване не може да се появи под 2500 грама / m.
Червен - Black (Свържете положителен батерия)
Бял конец (Свързване на нивото на водата)
Синя тел (свързани с използването на газ)
Съединител употреба
Plug Connector LCS-A / 1, с диагностични инструменти
Конектор за свързване на линейни привода
Plug Connector с ключ – Показател

УКАЗАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ The Butterfly ПОЗИЦИЯ Sensor (TPS)
Сензор позиция на дроселовата клапа (TPS) е свързан с пеперуда педала на газта. Обикновено напускане три
кабелите, свързани помежду си с маса за хранене от 5 волта, а третата група (тел, която носи сигнала)
посочени с напрежение променлива от 0 до 5 волта, в зависимост от позицията на педала на газта ускорението
(0 волта до минимум, 5 пъти най-много) и че проводник е свързан към синьо-жълт тел F1L
е възможно да бъде заварена с езерото.
Без да има конкретен модел можете да намерите този тел, като се използва стандартен тестер.
Ако колата е лишен от TPS сензор или TPS функционира в контраст (5 или повече пъти
за ниско и постепенно намалява напрежението натискане на педала за газта) трябва да използват вътрешния адаптер
активирани от програмата за контрол единица тестер (виж раздел 5, стр. 13) .. Дори и на автомобили
с TPS-тип "Switch" (0 волта при затворени педала на газта, 5 или 12 пъти в други позиции на пеперуда)
Ако използвате адаптера в контролното устройство за оптимизиране на производителността на системата
LCS-A / 1.


1], не топъл LAMBDA сонда (1 Wire)
Спиране на нишката на кислород сензор, обикновено е черен,
рязане, кори от краищата и да се свържете на тел сив [4]
окабеляване операция [B] края, които отиват към компютъра
инжектиране, свържете лилаво Wire [5], който продължава до края
ламбда сонда. Препоръчително е да се правят тези връзки с
запояване.

[image: image1.emf]                                                    

2] топъл кислородния датчик (3 жици)
Спиране на нишката на ламбда сигнал обикновено три проводника са две
бяло (мощност за отопление на сондата)
и черно, която носи сигнала от ламбда. Режа
последната нишка, белене двата края и да се свържете на тел сиво
[4] на кабели операция [B] края, които отиват към компютъра
инжектиране; свържете лилаво Wire [5], който продължава до края
ламбда сонда. Препоръчително е да се правят тези връзки с
запояване.

3] топъл Кислороден сензор (4 тел)
Прекъсване на сигнала от ламбда тел за ламбда сонди
Бош кабели са два бели (мощност за
уреди на сондата), със сив цвят (маса) и един
Черно извършване на ламбда сигнала. Cut, че тел
Газа двата края и да се свържете на тел сив [4] на кабели
операция [B] края, които отиват към компютъра на инжектиране;
свържете лилаво Wire [5], които отиват към края на сондата
ламбда. Препоръчително е да се правят тези връзки със спойка
езерце.
За да намерите на ламбда сигнал тел, където цветовете са различни
тези, описани по-горе, имате нужда от тестер да се опитат
тел всеки сигнал в волта, с работещ двигател. В два проводника не
няма да има сигнал, защото масите са затопляне
и ламбда сонда, жица ще мярка 12 волта, което е
Храна за отопление и на крайната мярка един
напрежение от 150 до 900 тУ тУ: това е темата, която носи сигнала
ламбда и една, на които оперираме.
Важно С сонди от 0 до 5V сигнал тел Ламбда не сензор
да бъдат отрязани.

В този случай, преместете преминете към позицията за номер 2 на ключа, и се свързва само
лилаво проводник. Ако колата е бензин за неизправност, свържете сонда
емулатор даден на картата на колата въпрос (схема за превозното средство, информация) и доклад
Switch N ° 2 до почти на отслабване, тъй като се извършва от емулатор.
[image: image2.emf]
НАЧИНИ НА СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ жълт до СТОП на инжектиране
Двете жълти кабели [3] на използваните кабели [B] са на двата края на едно реле, което обикновено, когато
Системата не се захранва, е затворен. В случай на повреда на системата на колата ще продължи да
работят единствено на бензин.
Тези два проводника могат да бъдат използвани за спиране на директно впръскване без допълнителни релета като
и вече са им излизане и влизане на реле.
За да спрете инжекция е достатъчна, за да намерите кабел на инжектори, нарязва се и се свържете
в двата края един от двата жълти проводника (ако жълтите кабели са разменени резултатът не се променя).
В случай, че трябва да инсталирате емулатор, на два проводника са останали без връзка (не се използва).
За да се спре изстрел, в която ние нужда от две релета трябва да се свърже един от двата жълти кабели
подключ на позитивно и на другите две управляват релета за превключване инжектиране (вж.
диаграмата).
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[image: image4.emf]Switch-ИНДИКАТОР
Този вид преминаване показател позволява два вида
тела: 1-ва в традиционния начин, като се използва подходяща подкрепа;
2 °, като го поставите в арматурното табло на приходите след
че правоъгълен отвор с подходящ размер (около 25x38
мм).
Водени Верде [B]: Показва операцията газ. По време
работи на газ, все още. Мига по време на
ZIP бензин.
Водени Жълто [г]: светва, когато работи на бензин.
Показател [A]: Той е разделен на тримесечия, с червена светлина за резерва.
Спешни условие за започване на автомобил директно на газ, трябва да включите ключ
правомощия да светне картинката, без зареждане, преместете ключа [и] в
Позиция бензин и се връщат на газ позиция, в този момент обувка и част автомобил
директно на газ.

ACTUATOR LINEAR Автомобилно стъпка - СТЪПКА
LCS - А / 1 използва линеен стъпка механизъм двигател - стъпка
Абсолютната надеждност и точност. Предназначена е за автомобилни приложения,
предлага общо нечувствителност на вибрации и високи температури
настъпващи в рамките на отделението на двигателя. Привеждането им в съответствие с
може да осигури оптимална производителност при всяка инсталация ситуация,
Въпреки това, ние Ви препоръчваме вертикален монтаж, както е показано, с
конектор, сочещ нагоре за да се избегне натрупването на петрол, над
на време и стрес, могат да проникнат в моторни превозни
същ.
Линейната механизъм позволява затварянето на тръбата за доставка на газ
всеки път, когато изключите двигателя, което ви позволява да се избегне инсталиране
приключването на проекта клапан-бензин.
Монтаж и настройка
Направете всички връзки, както е показано в предишните две схеми (обща схема и схема
връзки), като се грижи за масите (всички трябва да са на двигателя, а не на
каросерията. Едва след приключване на връзки и приключване на кабели и конектори
линейни привода (поставяне на конектора на кабелите, използвани в кореспондент
единица, като се гарантира, че в раздела кликвания микроключета червен светодиод

който спира на самия конектор), може да вмъкнете предпазител от 7,5 A.
Вие ще забележите незабавно запалване
Мига червен светодиод вътре
кутия с компютърно програмиране
LCS - А / 1 (виж фигурата в дясно): това означава,
че LCS контролен блок-A / 1, и механизъм
Линейни правите Reset (в този случай
Консултирайте се с услуга на мрежата не е направено Landi
Ренцо). Това червен светодиод се изключва само
при включване на снимката.
За правилно конфигуриране на ключове, помисли
ключа за № 1 правило съревнование
ламбда (стандарт = ON, OFF = масата --
monoiniettore Бош), докато номер 2 е за
намаляване на кислород сензори, работещи в
От 0 до 5V по-специално за iniez БМВ. "Сименс".
За да видите другите коли с подобни сонди
кола табулатори или на Служба за подпомагане на
Технически Landi Renzo (вижте страница. 7 и 8). В
позициите на отделните ключове са представени в четири цифри по-долу. В случай на monoiniettore
Бош препоръчва свързване на TPS, както е показано в дъното на страница 6.
След като правилно разположени микроключета, се пристъпва с корекцията на броя на
об. / мин, което искате да се случи стъпка бензин - газ. За да направите това изисква определяне на
тример до конектора за диагностични инструменти (виж снимката по-горе) и LED
зелен. С тънка отвертка, нож, за да завъртите подстригване напълно посока на часовниковата стрелка, а след това
включване на колата с ключа намира
бензин (на единица LCS-A / 1 не позволява
калибриране с преминаването в поз. газ), за да приведе СЪРЕВНОВАНИЕ СТАНДАРТ

обороти на двигателя желания за стъпка
(ние препоръчваме около 2500 об. / мин.), след това завъртете
бавно подстригване часовниковата стрелка: осветлението СЪРЕВНОВАНИЕ MONOBOSCH

Зелената LED ще покаже правилната точка на
калибриране.
Това е важно да се подчертае, че правилната точка на
калибриране е на границата между властта
LED зелен (и не всяка точка, където Attenuation
                                                                                                                  LAMBDA PROBE
                                                                                                                   0 - 5V (напр. BMW
                                                                                                      iniez. Siemens)

Светодиод свети). В този момент, да оставя колата
в движение, за 2 или 3 минути, за да позволи НЕ
                                                                                                                Attenuation
                  LAMBDA PROBE
сензора за кислород да се затопли, а след това място
превключвате на газ и с леко ускорение
(това трябва да бъдат преодолени за момент броят на завъртанията
настроен да премине бензин - газ) и
намаляване на скоростта (когато ключът е определен в
намаляване на скоростта) да доведе до колата на газ.



СЪЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ микро-ключове контрол:
SWITCH 1 = ПО СЪРЕВНОВАНИЕ LAMBDA Square Wave (Standard)
СЪРЕВНОВАНИЕ = OFF LAMBDA Земята (MONOBOSCH)
SWITCH 2 = ПО СИГНАЛ Attenuation Ламбда (Probe 0 - 5V за пример.
6 цил. BMW Iniez. Siemens)
OFF = без затихване (Normal сонда)
 
Сега е необходимо да се направят два или три ускорения и намаляване на скоростта да се даде възможност на системата да
придобият минималната стойност на TPS (уточнява, че параметъра на TPS е много важно за
правилното функциониране на единица LCS-A / 1, така че ако TPS произход в колата
не осигуряват точните стойности се отнасят за "програмируеми функции с testerprogrammatore").
Това направи, ход на двигателя, вън от минимум да се отбележи, че червен светодиод
мига: да остане в тази позиция, докато червен светодиод се изключва (времето може да варира от кола
на кола). Усвояване на параметрите на системата е толкова изчерпателна. Сега червен светодиод ще бъде винаги до минимум и винаги
спирателен минимум. В случай, че е калибриране
неправилно изпълнение на светодиода ще мигам червените все още се
най-малък. В този случай, просто се повтаря последно
Операцията, описана.
В действителност, с правилното калибриране, червеният светодиод ще светне с кратко
флаш на разстояние най-малко, когато аз придобиване на нови метрични: ако
тези мигове са често явление, може да даде усещане за
мига, че те са още по-хаотично от последния.
Доставя се с тестер да сключат, е преминал за регулиране на минималните: Поставете
м в предишните LCS конектор за диагностични инструменти (ако използвате
тестер carburetion вече е включен с предходната LCS трябва да бъдат включени в конектора
съответния кабел адаптер код 612058000 -) и въз основа на регистъра на най-ниското място на скоростната кутия,
докато забележите редовни колебание между ценностите постно carburetion (зелен светодиод за тестер)
ценности и мазнини (червен светодиод за тестер): ако е carburetion мазнини (за тестер остава определен на червено)
трябва да се обърнат в посока на часовниковата стрелка регулатор, обратно, ако carburetion е постно (на тестер е
Твърда на зелено), които трябва да се обърнем на часовниковата стрелка регулатор. Когато корекцията е минимумът
трябва да бъде стабилна, без колебания в броя на обиколките.
Вие може да искате да опитате колата на пътя (без изключване на двигателя първи) в различните
експлоатационни условия: минимум, ускорение, постоянна скорост и тяга, когато ремоделиране
необходимия минимум в края на теста.
Системата е саморегулираща се, че винаги може да намерите оптималните условия за
carburetion дори и с намесата на външни фактори, като замърсяване на въздушния филтър, различни качества
газ и др. Веднъж калибрирани, системата вече не е необходимо ръчно регулиране.
Сега червен светодиод ще бъде винаги до минимум и винаги
спирателен минимум. В случай, че е калибриране
неправилно изпълнение на светодиода ще мигам червените все още се
най-малък. В този случай, просто се повтаря последно
Операцията, описана.
В действителност, с правилното калибриране, червеният светодиод ще светне с кратко
флаш на разстояние най-малко, когато аз придобиване на нови метрични: ако
тези мигове са често явление, може да даде усещане за
мига, че те са още по-хаотично от последния.
Доставя се с тестер да сключат, е преминал за регулиране на минималните: Поставете
м в предишните LCS конектор за диагностични инструменти (ако използвате
тестер carburetion вече е включен с предходната LCS трябва да бъдат включени в конектора
съответния кабел адаптер код 612058000 -) и въз основа на регистъра на най-ниското място на скоростната кутия,
докато забележите редовни колебание между ценностите постно carburetion (зелен светодиод за тестер)
ценности и мазнини (червен светодиод за тестер): ако е carburetion мазнини (за тестер остава определен на червено)
трябва да се обърнат в посока на часовниковата стрелка регулатор, обратно, ако carburetion е постно (на тестер е
Твърда на зелено), които трябва да се обърнем на часовниковата стрелка регулатор. Когато корекцията е минимумът
трябва да бъде стабилна, без колебания в броя на обиколките.
Вие може да искате да опитате колата на пътя (без изключване на двигателя първи) в различните
експлоатационни условия: минимум, ускорение, постоянна скорост и тяга, когато ремоделиране
необходимия минимум в края на теста.
Системата е саморегулираща се, че винаги може да намерите оптималните условия за
carburetion дори и с намесата на външни фактори, като замърсяване на въздушния филтър, различни качества
газ и др. Веднъж калибрирани, системата вече не е необходимо ръчно регулиране.


ПРОГРАМИРАНА функции с TESTER-ПРОГРАМИРАНЕ
Са подробно описани по-долу програмируеми функции чрез изпитател-програмист:
1) Вариант промяна от бензин на газ при ускорение или забавяне: До сега
LCS-система предвижда само за газ-газ в преход, че забавянето
настъпили след забавяне надвишава броя на завъртанията определя от подстригване
на блок за управление (на зелената светлина). Сега можете да изберете този пасаж
алтернатива гориво, газ, която се проявява по време на ускорение, надвишава броя на завъртанията определя
същата машинка за подстригване преди.
Вижте инструкциите да програмирате тази функция TESTER Точка програма 1.
2) Време за закъснение при превключване от бензин на газ: В допълнение към определянето на вида
преминаване на газ-газ, можете да зададете период забавяне, пред който
и двата вида на газ-газ преход няма да бъдат активни. След въвеждане на думи
ключ и стартиране на двигателя (с превключвател в позиция на газ), потребителят може да се ускори
и забави, без да причиняват преминаване на газ (в началото е винаги на бензин)
до забавяне е изтекъл в стаята (до 2 минути и 50 секунди). Един
Веднъж определени, закъснението ще бъдат активни всички репутация.
Вижте инструкциите да програмирате тази функция TESTER точка Програма 2.
3) се припокриват период, по време на преминаване от бензин на газ: Кога
преминавате от бензин на газ електромагнитни вентили са отворени на газ, но не
веднага отсече бензин инжекция. По този начин ние имаме кратък интервал от време
(около половин секунда), в който и двата вида гориво достига бутилките: това да се даде възможност
газ да пропагандира по прием тръби и да получите на моторни без
, че на въздуха сместа гориво става постно. Въпреки това, тъй като геометрията на проводи и
Позицията на миксер варира от кола до кола, този път на припокриване
гориво може да бъде твърде кратък (наклоняване на сместа) или прекалено дълго
(наводнения), предизвиква рязък преход и нелинейни. С използването на тестер-програмист
Можете да промените времето на припокриване на гориво, оптимизиране
така превключване на газово гориво.
Важно Тази функция е валидна, ако тя използва жълта кабели на системата LCS-A / 1 да спре
инжекция.

4) Позиция за определяне на механизъм по време на скок: Когато натиснете педала на газта много,
на някои превозни средства може да има смес твърде постно или твърде дебел
което води до нарушения в управлението за известно време. Това се дължи на внезапен
променящите се условия на карбуратора система механизъм не може да STEPPER
незабавно изтегляне, тъй като тя трябва да изчака докато комуникира кислород сензор
блок за управление на LCS-A / 1 тази промяна в carburetion. Е ", тогава може да планира
позиция, при която движи стъпКов двигател по време на моментно
фирма натиск върху педала на газта, независимо от стойността ламбда в този миг.
След като сте стигнали до тази позиция (след няколко милисекунди) регулиране възобнови
по обичайния начин: За да се разбере каква позиция трябва да бъде програмирано, то
да спазват различни ускорения и длъжността, на която сте облечен в механизъм след
за кратко.
Пример 1: Ако стъпКов двигател работи на около 75 стъпки и ускоряване на
автомобил има нередности, в резултат на смесване на постно работи за известно време
до изпълнителния механизъм достигне 95 стъпки, а след това можете да програмирате на стойност от 95 -100
Стъпките, които ще се постигне незабавно, а не само няколко секунди след ускорението,
по този начин елиминира обедняване на сместа и тогава недостатъците на пътуване.
Пример 2: Ако стъпКов двигател работи на около 75 стъпки и ускоряване на
автомобил има нередности движение се дължи на богата смес за известно време
до изпълнителния механизъм достигне 65 стъпки, след това можете да програмирате на стойност от 62 до 65
Стъпките, които ще се постигне най-скоро след педала на газта, премахване
така че проблемите, описани.
Вижте инструкциите да програмирате тази функция TESTER и 4, точка програма
5.
5) Подходящ вътрешния TPS: Ако колата не е позиция на дроселовата клапа сензор (TPS)
или това не работи в линейни и постепенно между 0 и 5V (като например
TPS ключ, който предвижда напрежение в състояние да се освободи и друг постоянно напрежение
във всяка друга позиция на пеперуда или като TPS работи в обратната: 5V да
минимум и намалява до 0V най-много), вие трябва да използвате intemal адаптер
блок за управление на LCS-A / 1 активира от изпитател-програмист. В този случай нишката на
TPS трябва да се остави изключен и изолиран.
ВНИМАНИЕ: Ако е възможно най-добре е да се свържете на тел на TPS, изпълнението на
Системата ще бъде по-голяма, отколкото при използването на вътрешни адаптация.
Вижте инструкциите да програмирате тази функция TESTER и 6 точка програма
7.

6) Ограничение на откриването на механизъм: Тази функция определя горна граница за откриване
STEPPER MOTOR, така че да не може да отвори повече от определен етап програмирани
(Пример: за моторни не се отваря повече от 85 стъпки). Тя е въведена за тези автомобили
че са склонни да се забави в някои ситуации на марката като прочетени ускорение и др.
Ограничението е забранено, когато водачът настоява усилено върху педала на газта, изискващи
пълна мощност. Тази функция също ограничения потребление.
Вижте инструкциите да програмирате тази функция програмата TESTER по точка
8 и 9.
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7) Гориво Картографиране: Тази функция оптимизира основава carburetion
избрали тип на алтернативно гориво (LPG или CNG).
Вижте инструкциите да програмирате тази функция TESTER програма от 10 точки
Е 11.
8) Картография икономично шофиране: Тази функция ограничава потреблението на гориво при всички
фази, като същевременно се поддържа корекция на стехиометричната смес.
Вижте инструкциите да програмирате тази функция TESTER 12 Точка програма
Е 13.
NB Всички програмируеми функции остават активни дори включени превключване
доставка на единица, като се съхранява в Nonvolatile памет.
За да рестартирате контролер и памет за пълно отваряне на всички функции
програма вложки и възстановяване на първоначалния (непрограмирани), то
изключете ключ и изчакайте известно време (в случай, че по 12V
ключови остана добавя), след това включете картинката в движение, без да на
кола, избора на мястото на функциите на тестер-програмист на т.
Припокриване или Забавяне (за да активирате бутони и -) и натиснете
едновременно и - бутони, докато светлината се превръща в F1 (което
изключва след няколко секунди). В този момент нулиране процедура е завършена.
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