
На елеkтрическия изпарител има 2 основни регулировки – на налягането във втората степен (чувствителност) и на количеството газ, минаващо през канала за празния ход. 

Двигателя се подгрява до работна температура. На бензин оборотите на празен ход се установяват на 950-1000 об/мин. Преминава се на газ. 

Изходно положение на регулировките: дозаторът (тройника) – максимално отвит за първа камера, за втора – максимално завит. Винтът за празния ход се завива докрай и после се отвива 5 оборота. Винтът за чувствителност е в средно положение. 

1.РЕГУЛИРОВКА НА ПРАЗНИЯ ХОД. Със смукача оборотите се вдигат до 1700-2000. На няколко стъпки се обира смукача докрай, като се търси максимума на оборотите, въртейки винта за празния ход. 
Започва се по малко да се завива винта на чувствителността. Ако оборотите се променят – да се корегират на максимум чрез винта за празния ход. Ако не става да се завърти винта за чувствителността на 2 оборота и да се повтори отначало. В кайна сметка винта за чувствителността е завит на максимум и двигателят работи на празен ход на максимум 950-1100 об/мин). Празния ход се завива до спад на оборотите малко под номиналните и после се отвива до установяване на оборотите на 950-1000 об/мин. 

2.НАСТРОЙКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА: Леко се отвива винта на чувствителността докато не повлияе на оборотите на празен ход. После се завива на 0.75-1.25 об. Рязко подаваме газ – двигателят трябва да се изфорсира пъргаво. 

3.НАСТРОЙКА НА ТРОЙНИКА: Помощникът вдига оборотите до 3000-3500 об/мин. Винта на тройника се завива докато повлияе на оборотите. После се отвива на 0.5-0.75об. Втората степен се развива на 25-30% от първата. 

4.НАКРАЯ: Няколкократно - рязко се подава газ и се завива чувствителността с 0,25 об, докато се получи спад в оборотите. После чувствителността се отвива с 0.5об. Последното е по-добре да се пробва при тръгване на автомобила от място с малко газ. После се повтаря процедурата за настройка на тройника.

Mетодика за настройка на Опели моноинжекция, почти независима от изпарителя, която използвам аз. Без газанализатори и т.н. 

Та значи: 
1. Настройка на макс. скорост. 
- Излизаш извънградско 
- Опваш я и гледаш колко ще вдигне на 4та. 
- Ако не ще да вдига 140 - спираш и отвиваш винтовете на ТРОЙНИКА с по 1/4 оборот. Трябва да са еднакво развити по принцип, или завиваш 1ния до края и развиваш само другия, но е по добре да са еднакво развити. Те отиват на едно и също място. 
- Ако вдига над 160-170 и още иска - спираш и завиваш винтовете на 3ника на по 1/4 оборот 
- Пак пробваш - трябва да я докараш на 160 да почва да се чува едно бучене от двигателя - да не му стига газ. 

Ако искаш да вгига повече - развий още. Но ще се вдигне и разхода - той се определя предимно от винтовете на 3ника. 

След като си изпълнил това условие залепваш една лепенка на винтовете. И не даваш на никой да пипа! Даже предупреждаваш като отворят капака. Тази настройка е постоянна - докато караш колата си на газ. 

2. Определяне на динамиката. 
Повечето изпарители (Ренцо Ланди, БРЦ и др.) имат винт за определяне на качеството на сместа при средни и високи обороти. Завиваш го на 1-2 оборота. Тръгваш да караш пак но този път се вълнуваме от ускорението. Най-осезателна разлика има на 3та и 4та предавки. Даваш газ на 4та примерно от 80 и се стремиш да запомниш как ускорява. След това развиваш винта за качество на 1/2 оборот и пак пробваш. Би трябвало да ускорява по-бързо и по-добре. Правиш така докато спре да се усеща разлика. След това връщаш 1/2 оборот. 

3. Спираме колата - ще се занимаем с празния ход. 
Завиваме винта за ПХ докато колата вземе да се опитва да гасне. Ще се чуе едно особено съскане - моторчето за ПХ е отворило. Започваш да развиваш винта полечка докато съскането изчезне. Форсираш на място 2-3 пъти (виждал си как газаджията го прави) и пускаш газта. Колата трябва да установи номинални обороти на ПХ без да падат под тях (да не се стреми да гасне). Ако иска да гасне - развиваш на 1/4 оборот и пак пробваш. 

Това е цялата философия. Аз така си настройвам Kадета 1,4 mono. Гори къде 9 смесено (50:50) градско извънградско - 35 кила газ - около 380 км пробег. Предполагам извън е 8 а градско е 10. или нещо такова, но мен това положение ме устройва.
